Приложение № \_

к приказу Минэнерго России

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_

**ТРЕБОВАНИЯ**   
**к заполнению формы «Сведения о качестве отгруженного угля»**

1. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое ее наименование.
2. По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.
3. Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.

По территориально-обособленным подразделениям юридического лица указывается идентификационный номер, который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения территориально-обособленного подразделения.

4. Сводными строками формы являются строки с кодами 1 – 23, их наименования и коды приведены в бланке формы. Заполняются те из них, для которых по данному предприятию имеется информация. Строки с кодами марок и продукто-марок заполняются в соответствии с номенклатурой угольной продукции, отгружаемой данным предприятием.

Перечень наименований и кодов продукто-марок доводится до респондентов в установленном порядке.

Для строк марок и продукто-марок в графе Б указывается код марки или продукто-марки угля в соответствии с перечнем кодов марок и продукто-марок, доведенном в установленном порядке. По каждому коду заполняются две строки формы: по строке 1, указанной в графе В, данные приводятся за отчетный квартал, по строке 2 – за период с начала года нарастающим итогом.

5. В графе 1 приводятся данные об объеме общей отгрузки (данные приводятся с одним десятичным знаком), в графе 2 – средняя нормативная зольность за отчетный период, в графе 3 – фактическая зольность на рабочее состояние топлива, в графе 4 – фактическая влажность на рабочее состояние топлива.

В графе 5 из общего итога отгруженной продукции выделяются данные об отгрузке угольной продукции на нужды коксования, в графе 10 - на электростанции соответственно внутри страны. Объемы угля, отгружаемого на экспорт, указываются только в графе 1.

В графах 6 – 9 приводятся данные о средней нормативной и фактической зольности продукции, отгружаемой на нужды коксования, содержании в ней серы и влаги.

В графах 11 – 13 приводятся данные о средней нормативной и фактической зольности продукции, отгружаемой на электростанции, содержании в ней влаги.

6. В графах 14 – 17, кроме того, приводятся данные об отгрузке угля (как правило, рядового) на обогатительные фабрики и центральные сортировки, средней нормативной зольности за отчетный квартал и с начала года, фактическом содержание золы и влаги на рабочее состояние топлива;

В графах 18 и 19 приводятся данные об объеме и фактическом содержании золы на рабочее состояние угля, израсходованного предприятием на собственные нужды.

Объемы угля, отгруженного на обогатительные фабрики и центральные сортировки, и угля, израсходованного на собственные нужды предприятия не включаются в общий итог отгружаемой продукции (графа 1).

7. Для каждой марки угля и продуктов его переработки формируется сводная строка по марке. Для нее по графам 1, 5, 10, 14, 18 объем отгруженной продукции данной марки рассчитывается суммированием соответствующих объемов продуктов данной марки угля. Показатели качества (графы 2-4, 6-9, 11-13, 15-17 и 19) рассчитываются как средневзвешенное по соответствующим показателям качества продукто-марок данной марки; в качестве весовых коэффициентов используются объемы отгрузки.

8. Правила формирования сводных строк.

Данные строки 1 «Всего» - формируется по всем видам продукто-марок, строки 3 «каменный уголь» по продукто-маркам каменных углей, строки 5 «бурый уголь» по продукто-маркам бурых углей, строки 7 «на экспорт» углю, отгружаемому на экспорт. Уголь, отгружаемый на экспорт, не детализируется по отгрузке на коксование и электростанции, не отражается в графах 14-17.

Данные строки «шахтами-всего» формируется по предприятиям, имеющим подземный способ добычи, по продукто-маркам угля, добываемого подземным способом.

При наличии на шахте установки мехпородовыборки, проходящий через нее отгружаемый уголь указывается в строке 11 «в том числе с установок мехпородовыборки».

Данные строки 13 «разрезами-всего» формируется по предприятиям, имеющим открытый способ добычи, по продукто-маркам угля, добываемого открытым способом.

При наличии на разрезе установки мехпородовыборки, проходящий через нее отгружаемый уголь указывается в строке 15 «в том числе с установок мехпородовыборки».

Обогатительные фабрики (установки) или предприятия, в состав которых входят обогатительные фабрики (установки), заполняются строки 17 «обогатительными фабриками-всего», 19 «в том числе уголь с обогатительных фабрик, находящихся на самостоятельном балансе», 21 «в том числе уголь с обогатительных фабрик, находящихся на балансе шахт», 23 «в том числе уголь с обогатительных фабрик, находящихся на балансе разрезов».

Данные этих строк формируются на основе данных по продукто-маркам, выпускаемым обогатительной фабрикой (установкой).

9. Контроль данных по показателям формы:

- графа 1 не больше суммы граф 5 и 10;

- если значение в графе 1 совпадает со значением в графе 5, то графа 2 должна совпадать с графой 6, графа 3 с графой 7, графа 4 с графой 9;

- если значение в графе 1 совпадает со значением в графе 10, то графа 2 должна совпадать с графой 11, графа 3 с графой 12, графа 4 с графой 14;

- если по какой-либо строке данные объема за квартал и с начала года совпадают, то должны совпадать и соответствующие качественные характеристики;

- значения граф 1, 5, 10, 14 и 18 за квартал не должны превышать соответствующих значений за период с начала года;

- значения в строке 1 должны совпадать с суммой для объемных граф и средневзвешенным значением для качественных характеристик: по строкам продукто-марок, по строкам 9, 13, 21, 23;

- значения графы 1 строки 7 не должно превышать значения графы 1 строки 1;

- значения граф 1, 5, 10, 14, 18 строки 11 не должны превышать значения соответствующих граф строки 9;

- значения граф 1, 5, 10, 14, 18 строки 15 не должны превышать значения соответствующих граф строки 13 за квартал и с начала года.

10. При заполнении формы указывается фактическая дата предоставления информации для включения в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса.